**Воздушный фильтр, запасной EW-F**

Запасной воздушный фильтр для теплообменника соль-воздух EW-K 225.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EW-F |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Синтетика |
| Вес: | 0,05 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,07 kg |
| Вид фильтра: | Пылевой фильтр |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Ширина: | 375 mm |
| Высота: | 268 mm |
| Глубина: | 15 mm |
| Ширина с упаковкой: | 376 mm |
| Высота с упаковкой: | 270 mm |
| Глубина с упаковкой: | 30 mm |
| Температура окружающей среды: | 50 °C |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799990710 |
| Номер артикула: | 0093.1231 |

Изготовитель: MAICO

EW-F Воздушный фильтр, запасной