**Шумоглушащий вентиляционный бокс ESR 25/1**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ESR 25/1 |
| Объёмный расход: | 1.100 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.840 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: |  -  |
| Номинальная мощность: | 280 W |
| Iном: | 0,9 A |
| Iмакс: | 1,3 A |
| Степень защиты: | IP X4 |
| Тепловой класс: | F |
| Вес: | 18,3 |
| Номинальный диаметр: | 250 mm |
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке: | 60 °C |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802846 |
| Номер артикула: | 0080.0284 |

Изготовитель: MAICO

ESR 25/1 Шумоглушащий вентиляционный бокс