**Корпус для скрытого монтажа ER - UPB/L**

Вытяжная вентиляция одного помещения

Противопожарный корпус для установки вентилятора ER 60 ..., ER 100 ....

Устанавливаются в кухнях, ванных и туалетах.

С не требующим обслуживания блокирующим клапаном противопожарной защиты К90-18017 против распространения огня.

Металлические выбросные патрубки DN 75/80 с металлической блокирующей заслонкой и автоматическим пусковым устройством.

Металлическая блокирующая заслонка дополнительно служит заслонкой дыма низкой температуры.

Обратный клапан легко демонтируется для быстрой и простой очистки.

Возможна установка внутри шахты в стене или потолке.

Допускается для монтажа в стену с направлением выпуска вверх, вправо или влево, а также для потолочного монтажа.

Незначительная монтажная глубина корпуса для скрытого монтажа и крышки.

С крышкой защиты от штукатурки.

Практичное защелкивающееся крепление и штекерное электрическое соединение для быстрого монтажа вентилятора в корпусе.

Пластмассовые части с нормальной воспламеняемостью, класс B 2.

Общестроительное разрешение, № разрешения: Z-51.1-46.

Со свидетельствами о разрешениях можно ознакомиться по запросу или на нашем веб-сайте www.maico-ventilatoren.com.

Вытяжная вентиляция второго помещения

Для вытяжной вентиляции второго помещения поставляются корпуса ER-UPB со встроенным комплектом для двухкомнатного присоединения:

UPB/R : справа.

UPB/L: слева.

UPB/U: внизу.

Модели вентиляторов, которые могут использоваться для вытяжной вентиляции второго помещения согласно DIN 18017-3: ER 100, ER 100 VZ, ER 100 VZ 15, ER 100 VZC, ER 100 G, ER 100 I, ER 100 D или ER 100 RC.

Главное помещение: 60 м3/ч

Второе помещение: 40 мм3/ч

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ER - UPB/L |
| Исполнение: | Металлический выбросной патрубок на боку с металлическим запорным клапаном с автоматическим пусковым устройством, с противопожарным корпусом, двухкомнатное присоединение слева |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Место установки: | Стена / Потолок |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | черный |
| Вес: | 2,54 kg |
| Масса с упаковкой: | 3,01 kg |
| Противопожарная защита: | да |
| Блокирующий клапан: | встроен |
| Направление выпуска: | на боку |
| Диаметр присоединений: | 75 mm / 80 mm |
| Ширина: | 249 mm |
| Высота: | 249 mm |
| Глубина: | 120 mm |
| Ширина с упаковкой: | 350 mm |
| Высота с упаковкой: | 350 mm |
| Глубина с упаковкой: | 125 mm |
| Номер допуска: | Z-51.1-46 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799939702 |
| Номер артикула: | 0093.0970 |

Изготовитель: MAICO

ER - UPB/L Корпус для скрытого монтажа