**Тепличный вентилятор EFG 20 E**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EFG 20 E |
| Объёмный расход: | 330 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.400 1/min |
| Возможность реверса: |  -  |
| Номинальная мощность: | 30 W |
| Потребляемая мощность: | 33 W |
| Iном: | 0,24 A |
| Iмакс: | 0,24 A |
| Степень защиты: | IP X4 |
| Вес: | 4,81 |
| Номинальный диаметр: | 200 mm |
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799814016 |
| Номер артикула: | 0081.0401 |

Изготовитель: MAICO

EFG 20 E Тепличный вентилятор