**Защитная решётка, пластмасса SGK 20**

Защитная решетка для вентиляторов согласно DIN EN ISO 13857.

Подходит для вентиляторов EZQ / DZQ, EZR / DZR и EZD / DZD.

Возможен монтаж на напорной и всасывающей сторонах.

Не применять во взрывоопасных участках.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SGK 20 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Материал: | Пластмасса |
| Вес: | 0,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,1 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 200 mm |
| Ширина: | 249 mm |
| Высота: | 249 mm |
| Глубина: | 250 mm |
| Ширина с упаковкой: | 249 mm |
| Высота с упаковкой: | 249 mm |
| Глубина с упаковкой: | 250 mm |
| Температура окружающей среды: | 65 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799591610 |
| Номер артикула: | 0059.0161 |

Изготовитель: MAICO

SGK 20 Защитная решётка, пластмасса