**Противопожарный компенсирующий элемент BA 125-0**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | BA 125-0 |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Листовая сталь |
| Вес: | 1,38 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,4 kg |
| Противопожарная защита: | да |
| Количество соединительных штуцеров: | 0 |
| Подходит для номинального диаметра: | 125 mm |
| Ширина: | 125 mm |
| Высота: | 640 mm |
| Глубина: | 125 mm |
| Ширина с упаковкой: | 125 mm |
| Высота с упаковкой: | 640 mm |
| Глубина с упаковкой: | 125 mm |
| Номер допуска: | Z-41.6-573 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799990260 |
| Номер артикула: | 0093.1020 |

Изготовитель: MAICO

BA 125-0 Противопожарный компенсирующий элемент