**Вентиляторный узел ER 17/100**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ER 17/100 |
| Исполнение: | Стандартное исполнение |
| Объёмный расход: | 100 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.600 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: |  ✔  |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Потребляемая мощность: | 68 W |
| Iмакс: | 0,4 A |
| Подключение к сети: | 2 × 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Место установки: | Потолок / Стена |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Позиция: | произвольно |
| Вес: | 2 |
| Номинальный диаметр: | 75 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0080.0739 |

Изготовитель: MAICO

ER 17/100 Вентиляторный узел