**Распределитель WRG 35-AAD**

Распределитель для соединения нескольких (не более 9) приборов вентиляции отдельных помещений WRG 35 или для соединения с одним либо несколькими (не более 4) вентиляционными контроллерами RLS 4-1 или RLS 5.

Распределитель оснащен тремя гнездами RJ-12.

Подходящие соединительные линии:

WRG 35-TAK 5 (5 м)

WRG 35-TAK 10 (10 м)

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WRG 35-AAD |
| Регулируемая скорость вращения: | - |
| Вес: | 0,03 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,134 kg |
| Ширина: | 50 mm |
| Высота: | 50 mm |
| Глубина: | 20 mm |
| Ширина с упаковкой: | 185 mm |
| Высота с упаковкой: | 170 mm |
| Глубина с упаковкой: | 80 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799925019 |
| Номер артикула: | 0092.0501 |

Изготовитель: MAICO

WRG 35-AAD Распределитель