**Крышка ER-A**

ER-A- стандартное исполнение

Стандартная крышка для ER EC с индикатором замены фильтра (временной шкалой).

Базовая нагрузка 30 м³/ч / Полная нагрузка 60 м³/ч.

Включение/выключение режима полной нагрузки посредством выключателя освещения или отдельного выключателя.

Переключение в режим полной нагрузки (60 м³/ч) с замедлением включения ок. 60 сек.

Время выбега при работе с полной нагрузкой – ок. 15 мин.

Отличительные свойства

Элегантная конструкция с оптимизированной аэродинамикой.

Фильтр можно заменить без инструментов.

С индикацией необходимости замены фильтра.

Характеристики

Прибор может работать непрерывно в режиме базовой нагрузки.

Степень защиты IP X5 для безопасности в ванной.

Цвет обычный белый – типа RAL 9016.

Для вытяжной вентиляции одного помещения с помощью одного вентилятора.

Фильтр ISO Coarse 30 % (G2), замена фильтра без инструментов.

Крышка поворачивается на ± 5°, благодаря чему можно выровнять установленный корпус.

Нерегулируемая скорость вращения.

Варианты включения: при установке дополнительного выключателя базовую нагрузку можно включить либо выключить (см. электрические схемы в Интернете).

\*Заводская настройка

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ER-A |
| Исполнение: | Стандарт |
| Объёмный расход: | 30 m³/h / 60 m³/h (Ступень 1 / ступень 2) |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Степень защиты: | IP X5 |
| Место установки: | Стена / Потолок |
| Вид системы: | децентрализованный |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 0,47 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,62 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Ширина: | 281 mm |
| Высота: | 281 mm |
| Глубина: | 33 mm |
| Ширина с упаковкой: | 310 mm |
| Высота с упаковкой: | 300 mm |
| Глубина с упаковкой: | 40 mm |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 40 °C |
| Замедление включения: | 60 s |
| Уровень звукового давления: | 15 dB(A) / 35 dB(A) в сочетании с ER GH; 31 дБ(A) / 41 дБ(A) в сочетании с ER GH AP/APB/ данные соответствуют стандарту DIN 18017-3 при поглощающей поверхности AL = 10 м² |
| Номер допуска: | Z-51.1-478 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799843610 |
| Номер артикула: | 0084.0361 |

Изготовитель: MAICO

ER-A Крышка