**Контрфланец GFI 125**

Контрфланец для соединения вентилятора с трубопроводом.

Отверстия в соответствии со стандартом ISO 6580.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | GFI 125 |
| Материал: | Листовая сталь |
| Цвет: | серого цвета |
| Вес: | 8 kg |
| Масса с упаковкой: | 8 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 1.250 mm |
| Ширина: | 1.360 mm |
| Высота: | 1.360 mm |
| Глубина: | 8 mm |
| Ширина с упаковкой: | 1.360 mm |
| Высота с упаковкой: | 1.360 mm |
| Глубина с упаковкой: | 8 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732655 |
| Номер артикула: | 0073.0265 |

Изготовитель: MAICO

GFI 125 Контрфланец