**Воздухораспределитель WD 10 W**

Воздухораспределители для распределения приточного воздуха.

Для монтажа в стену.

Горизонтальная струя воздуха.

Плавная регулировка расхода воздуха благодаря изменяемому щелевому отверстию.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WD 10 W |
| Направление воздуха: | Приточная вентиляция |
| Макс. объемный расход: | 45 m³/h |
| Длина распространения: | 5 m |
| Монтаж: | внутри |
| Место установки: | Стена |
| Материал: | Листовая сталь, с порошковым покрытием |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 0,43 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,45 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 100 mm |
| Ширина: | 130 mm |
| Высота: | 142 mm |
| Глубина: | 80 mm |
| Ширина с упаковкой: | 131 mm |
| Высота с упаковкой: | 180 mm |
| Глубина с упаковкой: | 140 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799512905 |
| Номер артикула: | 0151.0290 |

Изготовитель: MAICO

WD 10 W Воздухораспределитель