**Воздушный фильтр, запасной RF 35-4**

Запасной фильтр для воздушного фильтра TFE...-4.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RF 35-4 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 1,2 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,36 kg |
| Класс фильтра: | G4 |
| Подходит для номинального диаметра: | 350 mm |
| Ширина: | 1.010 mm |
| Высота: | 500 mm |
| Ширина с упаковкой: | 1.040 mm |
| Высота с упаковкой: | 50 mm |
| Глубина с упаковкой: | 430 mm |
| Температура окружающей среды: | 100 °C |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931621 |
| Номер артикула: | 0093.0162 |

Изготовитель: MAICO

RF 35-4 Воздушный фильтр, запасной