**Наружная решётка LAP 50**

Наружные решетки для приточной и вытяжной вентиляции.

С жесткими, отводящими дождь, погодозащитными пластинками.

С рамками для установки в кирпичные стены.

Защитная решетка по DIN EN ISO 13857.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | LAP 50 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Монтаж: | снаружи |
| Место установки: | Стена / Канал |
| Материал: | Алюминий |
| Цвет: | Алюминий анодированный |
| Вес: | 8,6 kg |
| Масса с упаковкой: | 9,4 kg |
| Размер канала: | 800 mm x 500 mm |
| Ширина: | 829 mm |
| Высота: | 575 mm |
| Глубина: | 73 mm |
| Ширина с упаковкой: | 890 mm |
| Высота с упаковкой: | 620 mm |
| Глубина с упаковкой: | 110 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799513124 |
| Номер артикула: | 0151.0312 |

Изготовитель: MAICO

LAP 50 Наружная решётка