**Длинное колено-насадка с теплоизоляцией ABLS 160**

Специальная длинная дуговая насадка 90° с высокоэффективной теплоизоляцией для рекуператоров с диаметром присоединения 160 мм.

Обладает важными преимуществами и экономит место при установке в области присоединений вентиляционных приборов в сложной ситуации монтажа с нехваткой места.

Подходит для универсального применения и для соединения разных материалов вентиляционной трубы.

Альтернатива конструкции с коленом спирально-навивной трубы, требующей затратной дополнительной теплоизоляции.

Высокая функциональность и гибкость, простой и быстрый монтаж.

Благодаря встроенным утопленным направляющим пазам дуговая насадка легко укорачивается ножом или ножовкой.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ABLS 160 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Объемный расход: | 470 m³/h |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | EPP-пена |
| Цвет: | черный |
| Вес: | 0,6 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,63 kg |
| Номинальный диаметр: | 160 mm |
| Наружный диаметр: | 220 mm |
| Ширина: | 294 mm |
| Высота: | 528 mm |
| Глубина: | 220 mm |
| Ширина с упаковкой: | 294 mm |
| Высота с упаковкой: | 528 mm |
| Глубина с упаковкой: | 220 mm |
| Толщина стены: | 30 mm |
| Температура транспортируемых сред: | -20 °C до 60 °C |
| Температура окружающей среды: | 0 °C до 40 °C |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,040 Вт/м\*K |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799580485 |
| Номер артикула: | 0058.0048 |

Изготовитель: MAICO

ABLS 160 Длинное колено-насадка с теплоизоляцией