**Тарельчатый клапан, металл TM 16**

Тарельчатые клапаны для вытяжной вентиляции.

Плавное регулирование расхода воздуха благодаря поворотной тарелке клапана.

Монтаж с встраиваемой рамкой.

Встраиваемая рамка и корпус вентиля соединены штыковым затвором.

Рекомендуемые принадлежности: Фильтрующий элемент жироуловителя FFE при использовании в помещениях, где в вытяжном воздухе содержится жир (например, на кухнях и т.п.).

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TM 16 |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Макс. объемный расход: | 160 m³/h |
| Материал: | Листовая сталь, покрытая лаком горячей сушки |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,74 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,75 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 160 mm |
| Ширина: | 194 mm |
| Высота: | 194 mm |
| Глубина: | 93 mm |
| Ширина с упаковкой: | 195 mm |
| Высота с упаковкой: | 195 mm |
| Глубина с упаковкой: | 133 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511977 |
| Номер артикула: | 0151.0197 |

Изготовитель: MAICO

TM 16 Тарельчатый клапан, металл