**Дверной контактор TS 8**

Дверной контактор для автоматического включения или отключения вентилятора при запирании дверей.

Монтаж на косяке и двери.

Указания по монтажу

Для монтажа на двери и дверной раме предусмотреть необходимые вырезы.

Во влажных помещениях дверной контактор должен работать на низком напряжении (24 В).

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TS 8 |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Максимальная нагрузка: | 8 A |
| Степень защиты: | IP 50 |
| Вес: | 0,023 kg |
| Масса с упаковкой: | 0 kg |
| Ширина: | 45 mm |
| Высота: | 45 mm |
| Глубина: | 15 mm |
| Ширина с упаковкой: | 45 mm |
| Высота с упаковкой: | 15 mm |
| Глубина с упаковкой: | 45 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799571209 |
| Номер артикула: | 0157.0120 |

Изготовитель: MAICO

TS 8 Дверной контактор