**Воздушный фильтр TFP 22-7**

Воздушный фильтр для вентиляционных установок.

С двухсторонними фланцами для установки в прямоугольные вентиляционные каналы.

Ревизионная дверца легко снимается для замены фильтра.

Принадлежности: Запасной воздушный фильтр KF.. и реле перепада давления DW 1000.

Указания по монтажу

Воздушный фильтр установить с всасывающей стороны вентилятора.

Сопротивление фильтра следует контролировать посредством реле перепада давления типа DW 1000.

Сбоку следует предусмотреть место для открывания инспекционноая дверца для замены фильтра

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TFP 22-7 |
| Место установки: | Канал |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 8,9 kg |
| Масса с упаковкой: | 8,94 kg |
| Вид фильтра: | Пылевой фильтрр и фильтр пыльцы |
| Класс фильтра: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Размер канала: | 500 mm x 250 mm |
| Ширина: | 540 mm |
| Высота: | 290 mm |
| Глубина: | 500 mm |
| Ширина с упаковкой: | 540 mm |
| Высота с упаковкой: | 290 mm |
| Глубина с упаковкой: | 500 mm |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 70 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799490678 |
| Номер артикула: | 0149.0067 |

Изготовитель: MAICO

TFP 22-7 Воздушный фильтр