**Наcтенный корпус. ER GH AP**

Исполнение без защитой от пожара

Настенный корпус с пластмассовыми выбросными патрубками DN 75/80 с автоматическим пластмассовым обратным клапаном.

Автоматический пластмассовый выбросной патрубок, который также выполняет функцию блокирования холодного дыма.

Отличительные свойства

Для применения в соответствии с DIN 18017-3.

Характеристики

Настенный корпус для размещения вентиляторного узла ER EC в сочетании с крышками серии ER-A и более поздних серий.

Устанавливается в ванных, туалетах и кухнях.

Возможна установка на стене или установка на потолке.

Корпус поворачивается, благодаря чему присоединение выбросного патрубка к главному стояку осуществляется слева или справа вверху.

Заднее электрическое присоединение

Простой электрический монтаж на практичной контактной клемме.

Диаметр присоединения DN 75/80.

Пластмассовые трубы обычно являются легковоспламеняющимися согласно стандарту DIN 4102-1, класс B 2 (согласно стандарту EN 13501-1).

Цвет обычный белый – типа RAL 9016.

Простой монтаж.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ER GH AP |
| Исполнение: | Без защиты от пожара |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Степень защиты: | IP X5 |
| Подключение к сети: | 3/5 x 1,5 мм² |
| Место установки: | Стена / потолок |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал корпуса: | Пластмасса ABS |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 0,62 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,85 kg |
| Противопожарная защита: | нет |
| Направление выпуска: | сзади |
| Диаметр присоединений: | 75 mm / 80 mm |
| Ширина: | 276 mm |
| Высота: | 276 mm |
| Глубина: | 180 mm |
| Ширина с упаковкой: | 350 mm |
| Высота с упаковкой: | 140 mm |
| Глубина с упаковкой: | 290 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799843528 |
| Номер артикула: | 0084.0352 |

Изготовитель: MAICO

ER GH AP Наcтенный корпус.