**Центральная система вытяжной вентиляции ZEG 2000 P**

Характеристики

Централизованный вытяжной прибор.

Для одновременной вентиляции нескольких помещений в коттедже или квартире.

Высокое давление благодаря центробежной крыльчатке.

Приток воздуха децентрализованный, например, через проходы для наружного воздуха.

3 ступени расхода воздуха.

Макс. 3 всасывающих патрубка для вытяжного воздуха, подходят к трубам DN 125. При необходимости всасывающие патрубки можно отломить.

1 выбросной патрубок DN 125 для удаляемого воздуха.

Двигатель

Двигатель предназначен для непрерывного режима работы.

Термическая защита от перегрузки, серийная.

Инструкции по монтажу

Возможна установка корпуса в любом положении - на балках, стенах или потолках.

Электрическое подключение

Прибор поставляется в собранном виде и готов к эксплуатации.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZEG 2000 P |
| Объёмный расход: | 310 m³/h Системное давление 100 Па |
| Скорость вращения: | 690 1/min / 1.145 1/min / 1.825 1/min |
| SEC average: | -9,1 kWh/(m²\*a) |
| Класс энергоэффективности: | F |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Потребляемая мощность: | 14 W / 42 W / 92 W |
| Iмакс: | 0,14 A / 0,3 A / 0,4 A |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Место установки: | Подвал / Накопитель / Чердачный полуэтаж / Помещение для домашнего хозяйства / Котельная |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вид системы: | центральная |
| Материал: | Пластмасса |
| Вес: | 3,4 kg |
| Масса с упаковкой: | 3,84 kg |
| Диаметр присоединений: | 125 mm |
| Ширина: | 360 mm |
| Высота: | 280 mm |
| Глубина: | 278 mm |
| Ширина с упаковкой: | 350 mm |
| Высота с упаковкой: | 295 mm |
| Глубина с упаковкой: | 370 mm |
| Уровень звукового давления: | 33 dB(A) / 41 dB(A) / 49 dB(A) |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799862031 |
| Номер артикула: | 0086.0203 |

Изготовитель: MAICO

ZEG 2000 P Центральная система вытяжной вентиляции