**Цокольный шумоглушитель SDI 35**

Шумоглушитель для снижения уровня шума крышного вентилятора на всасывающей стороне.

Со звукоизолированными кулисами из износостойкого и не горючего материала.

Допустимая рабочая температура до 150 °C.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SDI 35 |
| Материал: | Стальной лист, оцинкованный |
| Цвет: | серебряный |
| Вес: | 37 kg |
| Масса с упаковкой: | 37 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 350 mm |
| Ширина: | 490 mm |
| Высота: | 750 mm |
| Глубина: | 490 mm |
| Ширина с упаковкой: | 490 mm |
| Высота с упаковкой: | 750 mm |
| Глубина с упаковкой: | 490 mm |
| Примеряющее глушение при 63 Гц: | 3 dB |
| Примеряющее глушение при 125 Гц: | 5 dB |
| Примеряющее глушение при 250 Гц: | 9 dB |
| Примеряющее глушение при 500 Гц: | 11 dB |
| Примеряющее глушение при 1 кГц: | 19 dB |
| Примеряющее глушение при 2 кГц: | 20 dB |
| Примеряющее глушение при 4 кГц: | 18 dB |
| Примеряющее глушение при 8 кГц: | 14 dB |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730323 |
| Номер артикула: | 0073.0032 |

Изготовитель: MAICO

SDI 35 Цокольный шумоглушитель