**Комплект для монтажа в стену без отделки PP 60 KA-SR**

Характеристики

Комплект для монтажа в наружную стену без отделки.

Oбъем поставки:

Стенная втулка из ПВХ для монтажа в стену, с двумя крышками для защиты от штукатурки и восемью клиньями для выравнивания втулки в отверстии в стене.

Внешняя крышка из нержавеющей стали.

Необходим в качестве принадлежности для комплекта конечного монтажа PP 60 K-SE.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PP 60 KA-SR |
| Объёмный расход: | 17 m³/h / 22 m³/h / 30 m³/h / 41 m³/h / 50 m³/h |
| Место установки: | Наружная стена |
| Позиция: | горизонтальный |
| Материал: | Высококачественная сталь |
| Цвет: | Нержавеющая сталь, сатинированная |
| Вес: | 2,2 kg |
| Масса с упаковкой: | 2,988 kg |
| Номинальный диаметр: | 200 mm |
| Ширина: | 286 mm |
| Высота: | 250 mm |
| Глубина: | 503 mm |
| Ширина с упаковкой: | 270 mm |
| Высота с упаковкой: | 275 mm |
| Глубина с упаковкой: | 615 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799952053 |
| Номер артикула: | 0095.0205 |

Изготовитель: MAICO

PP 60 KA-SR Комплект для монтажа в стену без отделки