**Осевой трубный вентилятор DZR 50/86 A**

Характеристики

С возможностью реверса. При нестандартном направлении потока воздуха объемный расход меньше прибл. на 35%.

Вентиляторы с дополнительным обозначением "A" со степенью защиты IP 55, степень защиты проверена согласно DIN VDE 0530, часть 5. Вентиляторы с дополнительным обозначением "D" со степенью защиты IP 54.

Влагозащитная изоляция. Двигатели с подшипниками. Не требует обслуживания. Полимерно-порошковое покрытие.

Модели однофазного тока серийно оснащаются термической защитой от перегрузки.

8-лопастная крыльчатка с профилем из полиамида, армированного стекловолокном. Высокий КПД, низкий уровень шума.

Оцинкованный корпус с фланцами с обеих сторон и с наружной клеммной коробкой, степень защиты IP 54.

Фланцевое отверстие согласно DIN 24154, лист 2, 7/66, на моделях DZR 56/6 A и DZR 56/4 A согласно DIN 24154, часть 2, 7/90.

Монтаж возможен в любом положении.

Переключатель полюсов двигателя

Трехфазный ток, 400 В, 50 Гц.

Переключатель полюсов на две скорости вращения.

С передаточным отношением 1:2 переключение Даландера, в остальных случаях 2 раздельные обмотки.

Вентиляторы со степенью защиты IP 55.

По желанию за дополнительную плату возможна установка термической защиты от перегрузки с датчиками температуры на обмотке.

Присоединения выполнены беспотенциально на клеммы.

1. Терморезистор, отключающий прибор обеспечивается заказчиком.

2. Термоконтакты в соединении с выключателем полной защиты двигателя MV 25.

Спокойный ход благодаря виброизоляции на подвеске двигателя.

За дополнительную плату возможна поставка с алюминиевой крыльчаткой вместо пластмассовой (см. в разделе принадлежностей), за исключением номинального размера 45.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZR 50/86 A |
| Объёмный расход: | 4.400 m³/h / 5.800 m³/h |
| Скорость вращения: | 715 1/min / 930 1/min |
| Максимальное потребление мощности: | 180 W / 330 W |
| Переключение числа полюсов: |  ✔  |
| Вес: | 19,2 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0086.0448 |

Изготовитель: MAICO

DZR 50/86 A Осевой трубный вентилятор