**Воздушный фильтр, запасной RF 35**

Запасной фильтр для воздушного фильтра TFE... .

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RF 35 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,42 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,03 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Подходит для номинального диаметра: | 355 mm |
| Ширина: | 458 mm |
| Высота: | 445 mm |
| Глубина: | 6 mm |
| Ширина: | 395 mm |
| Высота: | 395 mm |
| Ширина с упаковкой: | 485 mm |
| Высота с упаковкой: | 485 mm |
| Глубина с упаковкой: | 65 mm |
| Температура окружающей среды: | 100 °C |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799936916 |
| Номер артикула: | 0093.0691 |

Изготовитель: MAICO

RF 35 Воздушный фильтр, запасной