**Устройство последующего нагрева WS 75 NH**

Опциональный калорифер последующего нагрева для нагрева приточного воздуха при низких температурах наружного воздуха.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WS 75 NH |
| Напряжение питания: | 230 V пер. тока |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Номинальная мощность: | 200 W |
| Степень защиты: | IP 00 |
| Материал: | Алюминий / оцинкованный стальной лист |
| Цвет: | Серебро |
| Вес: | 0,6 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,8 kg |
| Ширина: | 296 mm |
| Высота: | 51 mm |
| Глубина: | 106 mm |
| Ширина с упаковкой: | 315 mm |
| Высота с упаковкой: | 125 mm |
| Глубина с упаковкой: | 245 mm |
| Теплопроизводительность: | 250 W |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799992431 |
| Номер артикула: | 0093.1586 |

Изготовитель: MAICO

WS 75 NH Устройство последующего нагрева