**Втулка для монтажа в стену без отделки PP 45 RHL**

Необходимые принадлежности к комплекту для конечного монтажа PP 45 K, PP 45 O, PP 45 RC, PPB 30 K, PPB 30 O и PPB 30 RC.

Доступны два варианта длины: PP 45 RHK длиной 500 мм и PP 45 RHL длиной 800 мм.

Объем поставки: 1 втулка для монтажа в стену без отделки, 1 монтажный материал.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PP 45 RHL |
| Место установки: | Наружная стена |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | серого цвета |
| Вес: | 1,91 kg |
| Масса с упаковкой: | 2,05 kg |
| Номинальный диаметр: | 160 mm |
| Длина: | 800 mm |
| Ширина: | 160 mm |
| Высота: | 160 mm |
| Глубина: | 800 mm |
| Ширина с упаковкой: | 165 mm |
| Высота с упаковкой: | 165 mm |
| Глубина с упаковкой: | 815 mm |
| Необходимое отверстие (проделанное корончатым сверлом): | 182 мм |
| Рекомендуемое корончатое сверло: | 182 мм |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799590828 |
| Номер артикула: | 0059.0082 |

Изготовитель: MAICO

PP 45 RHL Втулка для монтажа в стену без отделки