**Настенный патрубок удаляемого воздуха KW-FL 16W**

Элегантные настенные патрубки удаляемого воздуха из нержавеющей стали устанавливаются на наружную стену здания. Они предназначены для отвода удаляемого воздуха.

Удаляемый воздух направляется вперед.

В объем поставки входит заборник для удаляемого воздуха с карнизом и решеткой для защиты от птиц.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | KW-FL 16W |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Место установки: | Наружная стена |
| Материал: | Нержавеющая сталь (V2A) |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 1,62 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,84 kg |
| Номинальный диаметр: | 160 mm |
| Ширина: | 220 mm |
| Высота: | 232 mm |
| Глубина: | 100 mm |
| Ширина с упаковкой: | 250 mm |
| Высота с упаковкой: | 240 mm |
| Глубина с упаковкой: | 210 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799520801 |
| Номер артикула: | 0152.0080 |

Изготовитель: MAICO

KW-FL 16W Настенный патрубок удаляемого воздуха