**Осевой оконный вентилятор EVN 22 P**

Характеристики

Для установки в окнах или тонких стенках.

Малошумная крыльчатка.

EVN 15: Пластмассовая крыльчатка.

EVN 22: Алюминиевая крыльчатка.

Вентилятор не требует обслуживания.

Двигатель

Термическая защита от перегрузки, серийная. При перегреве отключает двигатель, а после охлаждения вновь самостоятельно включает.

Надежный двигатель с металлокерамическими подшипниками скольжения, не требует обслуживания.

Предназначен для непрерывного режима работы.

Инструкции по монтажу

Толщина оконного стекла: от 3 до 30 мм.

Винты входят в объем поставки.

Возможна установка в более толстые оконные стекла или стены, однако при этом крепежные материалы обеспечивает заказчик.

Не подходит для установки в створчатые двойные окна.

Электрическое подключение

К клеммнику внутри корпуса.

Указания по безопасности

Защита от прикосновения с внутренней и наружной стороны согласно DIN EN ISO 13857.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EVN 22 P |
| Объёмный расход: | 490 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.160 1/min |
| Тип крыльчатки: | осевой |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Возможность реверса: | - |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Номинальная мощность: | 37 W |
| Iмакс: | 0,23 A |
| Степень защиты: | IP 24 |
| Подключение к сети: | 3 x 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Место установки: | Окно / Стена |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 3,84 kg |
| Масса с упаковкой: | 4,73 kg |
| Вид заслонки: | с автоматическим открытием и закрытием |
| Номинальный диаметр: | 225 mm |
| Ширина: | 335 mm |
| Высота: | 335 mm |
| Глубина: | 192 mm |
| Ширина с упаковкой: | 380 mm |
| Высота с упаковкой: | 380 mm |
| Глубина с упаковкой: | 235 mm |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 40 °C |
| Уровень звукового давления: | 48 dB(A) |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808565 |
| Номер артикула: | 0080.0856 |

Изготовитель: MAICO

EVN 22 P Осевой оконный вентилятор