**Комплект для монтажа в стену без отделки PP 60 KA-SRW**

Комплект для монтажа в наружную стену без отделки.

Объем поставки:

стенная втулка из ПВХ для монтажа в стену, с двумя крышками для защиты от штукатурки и восемью клиньями для выравнивания втулки в отверстии в стене.

Внешняя крышка из оцинкованной листовой стали, цвет белый, аналогичный RAL 9010.

Необходим в качестве принадлежности для комплекта конечного монтажа PP 60 K-SE.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PP 60 KA-SRW |
| Объёмный расход: | 17 m³/h / 22 m³/h / 30 m³/h / 41 m³/h / 50 m³/h |
| Место установки: | Наружная стена |
| Позиция: | горизонтальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 2,2 kg |
| Масса с упаковкой: | 3,052 kg |
| Номинальный диаметр: | 200 mm |
| Ширина: | 545 mm |
| Высота: | 286 mm |
| Глубина: | 250 mm |
| Ширина с упаковкой: | 280 mm |
| Высота с упаковкой: | 280 mm |
| Глубина с упаковкой: | 510 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799952152 |
| Номер артикула: | 0095.0215 |

Изготовитель: MAICO

PP 60 KA-SRW Комплект для монтажа в стену без отделки