**Переходник для вентиляционных труб MT-Üa125**

Для соединения вентиляционной трубы MT-R или колена вентиляционной трубы MT-B с вентиляционными трубами (например, спирально-навивными), устройствами, вводами через стену или крышу.

Простой и надежный монтаж.

MT-Ü160/150: Может использоваться, например, для соединения со спирально-навивными трубами номинальным диаметром 160 и 150.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MT-Üa125 |
| Исполнение: | асимметричные |
| Материал: | EPDM-резина |
| Вес: | 0,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,12 kg |
| Номинальный диаметр: | 125 mm |
| Внутренний диаметр: | 160 mm / 125 mm |
| Наружный диаметр: | 160 mm |
| Ширина: | 170 mm |
| Высота: | 170 mm |
| Глубина: | 90 mm |
| Ширина с упаковкой: | 170 mm |
| Высота с упаковкой: | 170 mm |
| Глубина с упаковкой: | 90 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799599876 |
| Номер артикула: | 0059.0987 |

Изготовитель: MAICO

MT-Üa125 Переходник для вентиляционных труб