**Термостат THD 10**

Термостат для управления вентиляторами в зависимости от перепада температуры.

С 2-мя датчиками температуры.

Термостат срабатывает в зависимости от показаний 2 датчиков температуры, на полу и на потолке.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | THD 10 |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Максимальная нагрузка: | 10 A |
| Степень защиты: | IP 54 |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Вес: | 0,87 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,01 kg |
| Ширина: | 125 mm |
| Высота: | 195 mm |
| Глубина: | 110 mm |
| Ширина с упаковкой: | 255 mm |
| Высота с упаковкой: | 210 mm |
| Глубина с упаковкой: | 155 mm |
| Температура окружающей среды: | 40 °C |
| Диапазон установки температуры: | 5 °C до 35 °C |
| Дифференциал включения: | ок. 2 К |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577751 |
| Номер артикула: | 0157.0775 |

Изготовитель: MAICO

THD 10 Термостат