**Водяной калорифер WRH 25-4**

Водяной калорифер для вентиляционных установок.

Медные выводы подключения.

Крышка корпуса съемная, для обслуживания.

С резиновым уплотнением на соединительных штуцерах воздуха.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WRH 25-4 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 7,57 kg |
| Масса с упаковкой: | 8,1 kg |
| Номинальный диаметр: | 250 mm |
| Живое сечение: | 2.268 cm² |
| Ширина: | 385 mm |
| Высота: | 333 mm |
| Глубина: | 380 mm |
| Ширина с упаковкой: | 425 mm |
| Высота с упаковкой: | 355 mm |
| Глубина с упаковкой: | 381 mm |
| Вид калорифера: | Вода |
| Теплопроизводительность: | 8.300 W |
| Поток масс: | 233 kg/h |
| Температура входной воды: | 70 °C |
| Температура обратной воды: | 50 °C |
| Макс. температура воды: | 100 °C |
| Макс. напор воды: | 6 bar |
| Перепад давления воды: | 5.300 Pa |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799821205 |
| Номер артикула: | 0082.0120 |

Изготовитель: MAICO

WRH 25-4 Водяной калорифер