**Элемент для откосов PP 45 LE**

Рекомендуется к применению на приборах, устанавливаемых в шумных областях и областях, подверженных воздействию воздуха.

При использовании удлинительного элемента стандартное значение разницы уровней звука увеличивается на 3–9 дБ. С помощью дополнительного уголка PP 45 LEW90 стандартное значение разницы уровней звука можно увеличить в общей сложности на 9–13 дБ.

Класс противопожарной защиты B1.

Элемент для откосов является необходимой принадлежностью для комплектов для конечного монтажа PP 45 K, PP 45 O и PP 45 RC при установке на оконный откос.

Внешняя крышка канала откоса выполнена из сатинированной нержавеющей стали.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PP 45 LE |
| Место установки: | Наружная стена |
| Материал: | Пластмасса EPP |
| Материал корпуса: | Пластмасса EPP |
| Материал внешней крышки: | Высококачественная сталь |
| Цвет: | Нержавеющая сталь, сатинированная |
| Вес: | 1,3 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,38 kg |
| Противопожарная защита: | Класс противопожарной защиты В1 |
| Ширина: | 100 mm |
| Высота: | 400 mm |
| Глубина: | 661 mm |
| Ширина с упаковкой: | 105 mm |
| Высота с упаковкой: | 405 mm |
| Глубина с упаковкой: | 700 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799931799 |
| Номер артикула: | 0093.0179 |

Изготовитель: MAICO

PP 45 LE Элемент для откосов