**Воздушный фильтр, запасной WSFM 120**

Запасной воздушный фильтр для приборов централизованной вентиляции WS 120 Trio.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WSFM 120 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,16 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,5 kg |
| Вид фильтра: | бактерий, пыльцы и мелкой пыли |
| Класс фильтра: | ISO ePM1 ≥ 50 % (F7) / ISO ePM10 ≥ 50 % (M5) |
| Ширина: | 205 mm |
| Высота: | 167 mm |
| Глубина: | 46 mm |
| Ширина с упаковкой: | 280 mm |
| Высота с упаковкой: | 280 mm |
| Глубина с упаковкой: | 150 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 комплект (2 шт.) |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799925897 |
| Номер артикула: | 0092.0589 |

Изготовитель: MAICO

WSFM 120 Воздушный фильтр, запасной