**Трубный шумоглушитель RSKI 125/2000**

Цилиндрический трубный шумоглушитель для вентиляционных систем.

Исполнение с кулисой для более высокого шумоподавления.

Внутренняя часть шумоглушителя выполнена из перфорированного листа.

Рабочая температура от -40 °C до +150 °C.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RSKI 125/2000 |
| Материал: | Сталь, оцинкованная |
| Цвет: | серебряный |
| Вес: | 282 kg |
| Масса с упаковкой: | 282 kg |
| Ширина: | 1.450 mm |
| Высота: | 1.450 mm |
| Глубина: | 2.500 mm |
| Ширина с упаковкой: | 1.450 mm |
| Высота с упаковкой: | 1.450 mm |
| Глубина с упаковкой: | 2.500 mm |
| Примеряющее глушение при 63 Гц: | 7 dB |
| Примеряющее глушение при 125 Гц: | 13 dB |
| Примеряющее глушение при 250 Гц: | 25 dB |
| Примеряющее глушение при 500 Гц: | 35 dB |
| Примеряющее глушение при 1 кГц: | 37 dB |
| Примеряющее глушение при 2 кГц: | 17 dB |
| Примеряющее глушение при 4 кГц: | 11 dB |
| Примеряющее глушение при 8 кГц: | 9 dB |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732587 |
| Номер артикула: | 0073.0258 |

Изготовитель: MAICO

RSKI 125/2000 Трубный шумоглушитель