**Датчик влажности и температуры FFT 30 K**

Датчик влажности и температуры служит для измерения относительной влажности и температуры в закрытых помещениях и работает со стандартным выходным сигналом 0…10 В.

Выходные сигналы 0—10 В всегда имеют линейную характеристику относительно измерительного диапазона относительной влажности или настроенного температурного диапазона.

Датчик крепится к стене винтами, которые предоставляет заказчик.

Принадлежности: безопасный трансформатор (230 В / 24 В) обеспечивается заказчиком.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FFT 30 K |
| Напряжение питания: | 12...34 В переменного / постоянного тока |
| Нагрузка: | 10 kOhm - 100 kOhm |
| Степень защиты: | IP 30 |
| Электрическое подключение: | Винтовые клеммы |
| Диаметр присоединительной клеммы: | 0,75 mm |
| Диапазон измерения относительной влажности: | 0 % - 98 % |
| Выход относительной влажности: | 0 V - 10 V |
| Материал корпуса: | Пластмасса ABS |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,06 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,08 kg |
| Ширина: | 87,5 mm |
| Высота: | 87,5 mm |
| Глубина: | 30 mm |
| Ширина с упаковкой: | 91 mm |
| Высота с упаковкой: | 91 mm |
| Глубина с упаковкой: | 31 mm |
| Диапазон измерения температуры: | 0 °C до 50 °C |
| Выход температуры: | 0 V до 10 V |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799571216 |
| Номер артикула: | 0157.0121 |

Изготовитель: MAICO

FFT 30 K Датчик влажности и температуры