**Вентилятор для небольших помещений ECA 9-1**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ECA 9-1 |
| Исполнение: | Стандартное исполнение |
| Объёмный расход: | 80 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.550 1/min |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Потребляемая мощность: | 15 W |
| Iмакс: | 0,1 A |
| Степень защиты: | IP 44 |
| Место установки: | Потолок / Стена |
| Позиция: | произвольно |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| С встроенным роликом для изменения направления: |  ✔  |
| Номинальный диаметр: | 100 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 080031 |

Изготовитель: MAICO

ECA 9-1 Вентилятор для небольших помещений