**Цокольный шумоглушитель SD 31**

Шумоглушитель для снижения уровня шума крышного вентилятора на всасывающей стороне.

Со звукоизолированными кулисами из износостойкого и не горючего материала.

Рекомендуемые принадлежности: Промежуточный штуцер SZ для присоединения трубопровода.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SD 31 |
| Макс. скорость потока: | 20 m/s |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 33,2 kg |
| Масса с упаковкой: | 35 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 315 mm |
| Ширина: | 915 mm |
| Высота: | 850 mm |
| Глубина: | 915 mm |
| Ширина с упаковкой: | 930 mm |
| Высота с упаковкой: | 880 mm |
| Глубина с упаковкой: | 930 mm |
| Примеряющее глушение при 250 Гц: | 5 dB |
| Примеряющее глушение при 500 Гц: | 16 dB |
| Примеряющее глушение при 1 кГц: | 14 dB |
| Примеряющее глушение при 2 кГц: | 17 dB |
| Примеряющее глушение при 4 кГц: | 15 dB |
| Общее примеряющее глушение: | 6 dB |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923404 |
| Номер артикула: | 0092.0340 |

Изготовитель: MAICO

SD 31 Цокольный шумоглушитель