**Регулятор качества воздуха EAQ 10/1**

Регулятор качества воздуха для управления вентиляторами в зависимости от качества воздуха.

С интегрированным датчиком качества воздуха для измерения концентрации различных газов и веществ, обуславливающих запах (например угарный газ, метан, водород, алкоголь, табачный дым).

Плавная установка чувствительности с помощью потенциометра.

Предварительная установка осуществляется на заводе.

С 2 светодиодами для показания режима работы и качества воздуха.

Готовность к работе спустя прибл. 5 мин.

Время реакции: < 1 мин.

Время выбега: от 1 до 3 минут (в зависимости от степени загрязнения).

Указания по безопасности

EAQ 10/1 не применять в оборудовании техники безопасности.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EAQ 10/1 |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Максимальная нагрузка: | 10 A |
| Степень защиты: | IP 30 |
| Место установки: | Стена |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,24 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,32 kg |
| Ширина: | 126 mm |
| Высота: | 74 mm |
| Глубина: | 24 mm |
| Ширина с упаковкой: | 190 mm |
| Высота с упаковкой: | 95 mm |
| Глубина с упаковкой: | 80 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577775 |
| Номер артикула: | 0157.0777 |

Изготовитель: MAICO

EAQ 10/1 Регулятор качества воздуха