**HP 1**

Комбинированный выключатель для управления вентилятором и калорифером в модульной системе AIROTHERM.

При применении сервомотора MS 2, укомплектованной заслонкой RS 35 , комбинированный выключатель служит только как переключатель предварительного выбора.

HK 1: 5-ступенчатый переключатель вентиляторов DZF 35/6 BH и DZF 35/4 BH.

НР 1: 9-ступенчатый переключатель для управления вентилятором DZF 35/84 BH.

НР 2: 9-ступенчатый переключатель для управления вентилятором DZF 35/64 BH.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | HP 1 |
| Вид напряжения: | Трёхфазный ток |
| Напряжение питания: | 400 V |
| Iмакс: | 16 A |
| Степень защиты: | IP 65 |
| Количество включенных положений: | 9 |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Вес: | 0,416 |
| Масса с упаковкой: | 0,448 kg |
| Ширина: | 82 mm |
| Высота: | 82 mm |
| Глубина: | 127 mm |
| Ширина с упаковкой: | 135 mm |
| Высота с упаковкой: | 85 mm |
| Глубина с упаковкой: | 95 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799574637 |
| Номер артикула: | 0157.0463 |

Изготовитель: MAICO

HP 1