**Наружная решётка LAP 28**

Наружные решетки для приточной и вытяжной вентиляции.

С жесткими, отводящими дождь, погодозащитными пластинками.

С рамками для установки в кирпичные стены.

Защитная решетка по DIN EN ISO 13857.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | LAP 28 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Монтаж: | снаружи |
| Место установки: | Стена / Канал |
| Материал: | Алюминий |
| Цвет: | Алюминий анодированный |
| Вес: | 5,3 kg |
| Масса с упаковкой: | 5,765 kg |
| Размер канала: | 600 mm x 300 mm |
| Ширина: | 629 mm |
| Высота: | 375 mm |
| Глубина: | 73 mm |
| Ширина с упаковкой: | 690 mm |
| Высота с упаковкой: | 380 mm |
| Глубина с упаковкой: | 110 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512523 |
| Номер артикула: | 0151.0252 |

Изготовитель: MAICO

LAP 28 Наружная решётка