**Ключ ER DIP EC**

Настраиваемый ключ для индивидуальной адаптации функции ER EC.

Настройки параметров:

Объемный расход V1 с шагом 5 м³/ч

Объемный расход V2 с шагом 5 м³/ч

Замедление включения Te с шагом 10 с

Время выбега Ta с шагом 5 мин

Интервал времени Ti с шагом 1 ч

Время работы BI с шагом 5 мин

Соответствует степени защиты оболочки системы: IP X5

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ER DIP EC |
| Место установки: | Вентиляторный узел ER EC |
| Вид монтажа: | Настенный и скрытый монтаж |
| Материал: | Пластмасса/резина |
| Цвет: | черный |
| Вес: | 0,01 kg |
| Ширина: | 25 mm |
| Высота: | 16 mm |
| Глубина: | 130 mm |
| Упаковочный комплект: | в зависимости от заказа, от 15 шт. |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799992592 |
| Номер артикула: | 0157.1648 |

Изготовитель: MAICO

ER DIP EC Ключ