**Оконный комплект FE 100 AP**

Характеристики

Для установки в окнах или тонких стенках.

Класс защиты II.

Принадлежности указаны для выбранного вентилятора для небольших помещений ECA 100 ..., исключение ECA 100 F.

В комбинации с вентилятором для небольших помещений ECA 100 ...

Двигатель

Термическая защита от перегрузки, серийная. При перегреве отключает двигатель, а после охлаждения вновь самостоятельно включает.

Надежный двигатель с подшипниками, не требует обслуживания.

Предназначен для непрерывного режима работы.

Инструкции по монтажу

Простой монтаж в вырезе окна с помощью резьбового соединения адаптера и патрубка с резьбой.

Толщина оконного стекла - 3 мм, расстояние между стеклами до 50 мм.

Отверстие в оконном стекле от 115 до 120 мм.

Не подходит для установки в створчатые двойные окна.

Электрическое подключение

К клеммнику внутри корпуса.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FE 100 AP |
| Место установки: | Окно / Стена |
| Позиция: | горизонтальный |
| Материал: | Пластмасса, ударопрочная |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 0,4 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,46 kg |
| Ширина: | 150 mm |
| Высота: | 150 mm |
| Глубина: | 82 mm |
| Ширина с упаковкой: | 155 mm |
| Высота с упаковкой: | 155 mm |
| Глубина с упаковкой: | 125 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799990307 |
| Номер артикула: | 0093.1024 |

Изготовитель: MAICO

FE 100 AP Оконный комплект