**Дроссельный клапан с роликовым кольцевым уплотнением DK 160**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DK 160 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799924166 |
| Номер артикула: | 0092.0416 |

Изготовитель: MAICO

DK 160 Дроссельный клапан с роликовым кольцевым уплотнением