**Вентилятор для небольших помещений ECA 120 24 V**

Исполнение с безопасным низким напряжением

Напряжение питания 24 В, 50 Гц.

Использовать только с безопасным трансформатором, разрешенным к применению (предоставляется заказчиком, 230 В / 24 В).

Возможна комбинация с таймером замедления VZ 6, VZ 12 или VZ 24 C (см. принадлежности). Таймеры с замедлением следует устанавливать между выключателем (230 В) и входной стороной трансформатора безопасности.

Нерегулируемая скорость вращения.

Характеристики

Высокий объемный расход, несмотря на компактный монтажный размер.

Сочетает большой объемный расход с большим напором.

Термическая защита от перегрузки.

Корпус из ударопрочной пластмассы.

Класс защиты II.

С сертификатом VDE GS, исключение: ECA 120 24 В.

С защитными уплотнениями, предохраняющими от проникновения конденсата при потолочном монтаже.

Регулирование скорости вращения опционально для вентиляторов ЕСА стандартного исполнения.

Цвет обычный белый – типа RAL 9016.

Двигатель

Надежный двигатель с подшипниками, не требует обслуживания.

Предназначен для непрерывного режима работы.

Инструкции по монтажу

Простой и быстрый демонтаж крышки.

Быстрое крепление вентилятора в трубе с помощью 2 пружинных зажимов.

Электрическое подключение

Электрическое присоединение на выбор настенным или скрытым монтажом.

Указания по безопасности

Все изделия ECA 120 со степенью защиты IP 45 могут применяться на защитном участке 1 в соответствии с DIN VDE 0100-701.

Подробно см. в указаниях по проектированию.

Специальные исполнения

По запросу и за дополнительную цену возможна поставка специального исполнения с переключателем с настраиваемым реле времени.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ECA 120 24 V |
| Исполнение: | Безопасное низкое напряжение |
| Объёмный расход: | 170 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.600 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: | - |
| Возможность реверса: | - |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 24 V |
| Сетевая частота: | 50 Гц / 60 Гц |
| Потребляемая мощность: | 19 W |
| Iмакс: | 1,2 A |
| Степень защиты: | IP 45 |
| Подключение к сети: | 3 x 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Место установки: | Стена |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Позиция: | произвольно |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 0,9 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,06 kg |
| Номинальный диаметр: | 120 mm |
| Ширина: | 171 mm |
| Высота: | 171 mm |
| Глубина: | 114 mm |
| Ширина с упаковкой: | 180 mm |
| Высота с упаковкой: | 180 mm |
| Глубина с упаковкой: | 140 mm |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 40 °C |
| Уровень звукового давления: | 42 dB(A) Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840190 |
| Номер артикула: | 0084.0019 |

Изготовитель: MAICO

ECA 120 24 V Вентилятор для небольших помещений