**Axiální nástěnný ventilátor DZS 50/6 A-Ex**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZS 50/6 A-Ex |
| Provedení: | Ocelový nástěnný kruh |
| Průtok: | 5.700 m³/h |
| Počet otáček: | 920 1/min |
| Příkon: | 275 W |
| IMax: | 0,7 A |
| Hmotnost: | 19 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799941132 |
| Typové číslo: | 0094.0113 |

Výrobce: MAICO

DZS 50/6 A-Ex Axiální nástěnný ventilátor