**Upevňovací příchytka MF-S75**

Upevňovací příchytky pro montáž ohebných trubek MF-F použitelné především při rekonstrukcích, ale i v novostavbách.

Rychlá montáž, při zavěšování potrubí není nutné používat nářadí.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MF-S75 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Umístění: | Strop / Stěna / Podlaha |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,12 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 75 mm |
| Šířka: | 115 mm |
| Výška: | 100 mm |
| Hloubka: | 32 mm |
| Šířka s obalem: | 115 mm |
| Výška s obalem: | 100 mm |
| Hloubka s obalem: | 32 mm |
| Závit: | M8 / M10 |
| Rozměr klíče: | SW 17 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799184706 |
| Typové číslo: | 0018.0470 |

Výrobce: MAICO

MF-S75 Upevňovací příchytka