**Axiální nástěnný ventilátor DZQ 45/6 A-Ex**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZQ 45/6 A-Ex |
| Provedení: | Čtvercová základna |
| Průtok: | 4.300 m³/h |
| Počet otáček: | 960 1/min |
| Příkon: | 200 W |
| IMax: | 0,64 A |
| Hmotnost: | 16,3 |
| IA/IN: | 2,7 |
| Ex-osvědčení: | 84/3896 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837800 |
| Typové číslo: | 0083.0780 |

Výrobce: MAICO

DZQ 45/6 A-Ex Axiální nástěnný ventilátor