**Připojovací přechod MA-AÜ160**

Připojovací přechod DN160 z recyklovatelného plastu pro plochý rozváděč / plochý dvojitý rozváděč.

Připojovací přechod se skládá z: 1 připojovací přechod DN160, 1 poklop DN160.

Barva antracit.

Obsah dodávky: 1 kus.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MA-AÜ160 |
| Umístění: | Stěna / Strop / Podlaha |
| Materiál: | Polypropylen (PP) |
| Barva: | Antracit |
| Hmotnost: | 0,18 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,2 kg |
| Připojovací průměr: | 160 mm |
| Vhodné pro jm. světlost: | 160 mm |
| Šířka: | 200 mm |
| Výška: | 59 mm |
| Hloubka: | 200 mm |
| Šířka s obalem: | 250 mm |
| Výška s obalem: | 100 mm |
| Hloubka s obalem: | 250 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799993100 |
| Typové číslo: | 0059.2141 |

Výrobce: MAICO

MA-AÜ160 Připojovací přechod