**Obchvat pro tepelný výměník WS-BP 320/470**

Automatický 100 %-obchvat se zpětným hlášením polohy pro centrální ventilační přístroje WR 310/WR 410, WS 320 a WS 470.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WS-BP 320/470 |
| Materiál: | EPP |
| Hmotnost: | 1,32 kg |
| Hmotnost s obalem: | 2,02 kg |
| Šířka: | 193 mm |
| Výška: | 95 mm |
| Hloubka: | 505 mm |
| Šířka s obalem: | 350 mm |
| Výška s obalem: | 170 mm |
| Hloubka s obalem: | 515 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Vhodné pro výrobky: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932659 |
| Typové číslo: | 0093.1265 |

Výrobce: MAICO

WS-BP 320/470 Obchvat pro tepelný výměník