**Adaptér MA-AD2-75**

Adaptér z recyklovatelného plastu pro 2 trubky DN 75 a 1 přechod pro vedení DN 125.

Adaptér se skládá z: 2 těsnění DN 75, 2 rozebíratelné zabezpečovací svorky DN 75 pro připevnění trubek, 1 uzávěry DN 75.

Barva antracit (korpus) s bíle transparentními hrdly.

S vizuální kontrolou správného a ověřeného zasunutí trubky.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MA-AD2-75 |
| Umístění: | Stěna / Strop / Podlaha |
| Materiál: | Polypropylen (PP) |
| Barva: | Antracit |
| Hmotnost: | 0,47 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,78 kg |
| Připojovací průměr: | 125 mm |
| Jmenovitá světlost: | 75 mm |
| Vhodné pro jm. světlost: | 75 mm |
| Šířka: | 230 mm |
| Výška: | 124 mm |
| Hloubka: | 287 mm |
| Šířka s obalem: | 278 mm |
| Výška s obalem: | 143 mm |
| Hloubka s obalem: | 300 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992905 |
| Typové číslo: | 0059.2121 |

Výrobce:

 MAICO

MA-AD2-75 Adaptér